ИЗМЕНЕНИЯ №14
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

            Строительства пятиэтажного пятисекционного монолитно - кирпичного жилого дома (РТС 5)
по адресу: Московская область, город Дмитров, микрорайон Внуковский (ЖК «Спортивный», д.2)
Опубликованы 29 августа 2014 года на сайте www.an-moskovia.ru
	Разрешение на строительство
	№ RU50520000-211 выдано 17 октября 2011 года

Срок  действия разрешения продлен до 31 марта 2015 года.


	Наименование объекта
	5-ти этажный пятисекционный многоквартирный монолитно-кирпичный  жилой дом  по индивидуальному проекту    


	Описание объекта
	пятисекционный, пятиэтажный жилой дом из монолитного железобетона и конструкций из кирпича и блоков. 

В здании предусмотрен подвал для размещения инженерных коммуникаций. 

Инвестируемая общая жилая площадь квартир  -  5060,66  м2. 

Строительный объем надземной части – 22105 м3.

Строительный объем подземной части- 2910 м3.

Площадь застройки – 1640 м2. 

Высота подвала -  2,40 м. 

Высота этажей – 2,85 м. (от пола до пола). 

Количество квартир – 95 шт. В т.ч. 

Однокомнатных  - 45 шт. (общей площадью 40,07 кв.м)

Двухкомнатных  - 46 шт.(общей площадью 67,12 кв.м.)

Трёхкомнатных – 4 шт.(Общей площадью 84,27 кв.м )
Состав и площади помещений запроектированы с учетом требований нормативных документов:      СНиП 31-01-2003, СП 31-107-2004

Конструктивная схема здания – перекрестно-стеновая, с несущими внутренними продольными и поперечными стенами из керамзитобетонных блоков и монолитными плитами перекрытия, защемленными по контуру ниже отм. 0,00

Наружные стены 2 типов – 1 тип: ненесущие двухслойные толщиной 630 мм, опираются поэтажно на консольные участки перекрытия, выполненные с перфорацией для установки утеплителя. 

Внутренний слой из ячеистобетонных блоков толщиной 500 мм, наружный слой -  из лицевого керамического пустотелого кирпича ГОСТ 530-2007 толщиной 120 мм; 2-й тип – наружные торцевые трёхслойные – внутренний слой – несущая монолитная железобетонная стена толщиной 200 мм,  средний слой из минераловатных плит «Кавити Баттс» толщиной 150 мм, наружный слой из лицевого керамического пустотелого кирпича ГОСТ 530-2007 толщиной 120 мм; 

Кровля  – плоская, совмещенная, утепленная, с внутренним водостоком. 

Потолки – затирка. Окна – ПВХ с двойным стеклопакетом. 

Двери – металлические наружные, металлические входные в квартиры, деревянные фанерованные в тамбуре. 

Наружная отделка – лицевой керамический кирпич М-150 на растворе М-125 с расшивкой швов. 

Внутренняя отделка квартир – силами дольщиков.

Внутренняя отделка в местах общего пользования (тамбуры, межквартирные коридоры, лестничные клетки и т.д.) – штукатурка, водоэмульсионная окраска стен и потолков, полы - керамическая плитка на цементной стяжке. 

	Характеристика квартир
	Проектируемые квартиры расположены на этажах жилого дома. 

Количество квартир – 95 шт. В т.ч. 

Однокомнатных  - 45 шт. (общей площадью 40,07 кв.м)

Двухкомнатных  - 46 шт.(общей площадью 67,12 кв.м.)

Трёхкомнатных – 4 шт.(Общей площадью 84,27 кв.м ) 

Инвестируемая общая жилая площадь квартир 5060,66 кв.м. 

Предусмотрены все виды систем, необходимые для нормального функционирования квартир. В квартирах предусмотрена:

- вентиляция с естественной циркуляцией воздуха;

- вытяжка воздуха с кухонь, ванных, санузлов по вертикальным вентканалам. 

Дом будет снабжен горячей и холодной водой;

- внутренний водопровод и канализация будут выполнены из труб, согласно проекта;

- отвод дождевых вод с крыши здания осуществляется посредством ливневой канализации;

- запроектировано центральное отопление, отопительные приборы, согласно проекта;

- электрооборудование выполнятся согласно техническим требованиям. В квартирах предусмотрена телефонизация, радиофикация, телевизионная система. Квартиры предоставляются без чистовой отделки. Окна - пластиковые со стеклопакетом. 


Директор ООО «ДмитровСтройУниверсал»                                      Репин О.Э.

